Ответ: Испытательное оборудование, средства измерений для полномасштабных испытаний изоляции ВЛ 110 кВ необходимы:
а) для определения разрядных характеристик линейной изоляции при воздействии грозовых импульсов напряжения, используемых при расчетах вероятности  перекрытия изоляции и числа грозовых отключений обследуемых ВЛ 110 кВ;
б) для испытаний изоляции в комбинации с линейными разрядниками (ЛР) с целью проверки их эффективности, формирования требований к ЛР.