Ответ на запрос разъяснений по Открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку передвижной лаборатории высоковольтных испытаний на базе автомобильного шасси для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

		[bookmark: expl_210230]Вопрос:   
	 25.03.2016 16:36 

	Выгружено
29.03.2016 06:29
Согласно п 4.2.2. ТЗ: Должна быть предусмотрена влагостойкая фанера как промежуточный
усиливающий слой между пластиком и утеплителем. Внутренний усилитель в боковых стенах.
передней стене и боковых дверях. Наружная обшивка - рифлёный алюминиевый лист. Вопрос: возможны ли альтернативные варианты наружной обшивки фургона? В частности армированного стекловолокном пластика белого цвета?

	Прочитать ответ:
	  29.03.2016 06:24

	[bookmark: _GoBack]Добрый день! 
По условиям Конкурсной документации Участник закупки вправе предложить эквивалентный товар.
В соответствии с п. 31.4. Информационной карты Конкурсной документации, Участник, предложивший эквивалентный по своим техническим характеристикам товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме Технического задания, в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к Конкурсной документации).
Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме Технического задания, в соответствии с требованиями технического задания может являться основанием отклонения заявки Участника.




		[bookmark: expl_210225]Вопрос:   
	 25.03.2016 16:27 

	Выгружено
29.03.2016 06:29
Согласно паспорта на отопитель автономный воздушный типа ОВ, установка должна находится на удалении не более 2000 мм от топливного бака, а также топливный бак должен находится на одном уровне с корпусом установки. Вопрос: По требованию технического задания Заказчика один отопитель должен находится в бытовом отсеке внутри нижнего спального места над полом фургона, второй отопитель расположен в высоковольтном отсеке также внутри фургона. При этом необходимо осуществить питание отопительных установок от одного из основных баков автомобиля. При реализации данных требований установка отопителей будет считаться некорректной и противоречащей требованиям паспорта. Просим разъяснить, будет ли предложение участником запроса предложений альтернативной марки отопителя (Планар 8Д или Webasto Airtoo 3900) основанием для отклонения заявки? 

	Прочитать ответ:
	 29.03.2016 06:25

	Добрый день! 
По условиям Конкурсной документации Участник закупки вправе предложить эквивалентный товар.
В соответствии с п. 31.4. Информационной карты Конкурсной документации, Участник, предложивший эквивалентный по своим техническим характеристикам товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме Технического задания, в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к Конкурсной документации).
Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме Технического задания, в соответствии с требованиями технического задания может являться основанием отклонения заявки Участника.




		[bookmark: expl_210223]Вопрос:   
	  25.03.2016 16:23 

	Выгружено
29.03.2016 06:29
В пункте 4.3.1 ТЗ указано: Требования к боковым дверям:
«Двери должны открываются на 180 гр.. фиксироваться в открытом положении, в каждой двери один утопленный замок типа «Каргован». тройное резиновое уплотнение но периметру, металлические петли.» Вопрос:
Означает ли фраза «замок типа «Каргован», что участник запроса может предложить аналогичный ригельный замок английского производства «Southco» по качеству не уступающий замку, прописанному в требованиях?

	Прочитать ответ:
	 29.03.2016 06:26

	Добрый день! 
По условиям Конкурсной документации Участник закупки вправе предложить эквивалентный товар.
В соответствии с п. 31.4. Информационной карты Конкурсной документации, Участник, предложивший эквивалентный по своим техническим характеристикам товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме Технического задания, в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к Конкурсной документации).
Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме Технического задания, в соответствии с требованиями технического задания может являться основанием отклонения заявки Участника




		[bookmark: expl_210078]Вопрос:   
	 25.03.2016 11:10 

	Выгружено
29.03.2016 06:29
Добрый день!
Возможна ли подача в рамках этого конкурса двух предложений от Участника - основного и альтернативного, отличающихся по цене и техническому исполнению лаборатории, но в соответствие с требованиями тех.задания Заказчика?

	Прочитать ответ:
	 29.03.2016 06:26

	Добрый день! 
В соответствии с п. 3.4.1.2. Конкурсной документации, Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса отклоняются без рассмотрения по существу.








